Guida per la linea

Lentini dir.- Caltagirone, Gela ,Siracusa

In questo tracciato che ho sviluppato ci sono due linee ferroviarie a semplice binario.

La stazione di Lentini diramazione si trova a circa 22 Km a sud di Catania centrale ed è elettrificato a 3000 V fino a Siracusa, c’è un solo tratto a doppio binario che va da Targia a Siracusa. Dall’uscita della stazione di Lentini diramazione verso Gela la linea è Diesel infatti tutti treni che entrano nel tracciato verso Gela sono tutte Aln668, mentre tutti quelli che vanno verso Siracusa sono Minuetti o IC.

L’orario passeggeri della linea Siracusa – Catania, Siracusa – Gela e viceversa è quello del 2019,mentre quello della linea Lentini diramazione- Caltagirone-Gela è quello del 1995 momento in cui la tratta godeva del suo splendore. Oggi ci sono solo 4 coppie di treni (forse) e non circola più neanche un treno merci visto che hanno abbattuto il ponte prima di Niscemi; mentre la stazione di Lentini diramazione un tempo fermata per la maggior parte dei treni, oggi funzionando in telecomando non è più prevista alcuna fermata. La velocità della linea è di 80km\h con punte max da 90km\h. il tratto del tronco ANIC in realtà non si trova in quella posizione ma proviene dalla linea per Ragusa – Siracusa (SR) e per non essere troppo confusionale ho cambiato il posto (nella realtà c’è uno spiazzo usato in passato per i container). Per quanto riguarda tutti i merci ho usato le icone dei treni elettrici perché mi piacevano di più.

Nel tratto che va da Siracusa a Lentini diramazione la velocità max è di 100km\h.

Le due linee sono piene di passaggi a livello, ma non li ho inseriti perché non bastava lo spazio.

La simulazione non presenta particolari difficoltà di esercizio. Tutti gli incroci e i vari rifornimenti carburante sono indicate nelle note laterali. Nel tracciato non c’è niente di automatizzato siete voi a presenziare tutte le stazioni;tutti i treni merci sono inventati e anche qualche treno passeggeri (INV). Per sapere maggiori informazioni sulle due linee si consulti Wikipedia. Domenica ho inserito anche un treno Presidenziale con etr600 (impossibile da vedersi in Sicilia) sempre inventato. L’assegnazione del materiale rotabile viene eseguito manualmente tale da rendere il gioco un po’ più complesso. Un consiglio (secondo me) è quello di mettere l’orario in pannello così da avere una visione più ampia. Spero che vi piaccia.

CLAUDIO NOVELLO.